-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

z(cm)

-200 0 200 400 600

x(cm)

-200

-150

-100 -50 0 50 100 150 200 Btot<0.0800 T, y=0.0 cm Bz(T)

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

z(cm)

-200 0 200 400 600

x(cm)

-200

-150

-100 -50 0 50 100 150 200 Btot<0.0800 T, y=0.0 cm Br(T)

-10

-5

0

5

10 -6 10×

z(cm)

-200 0 200 400 600

x(cm)

-200

-150

-100 -50 0 50 100 150 200 Btot<0.0800 T, y=0.0 cm Bphi(T)

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

z(cm)

-200 0 200 400 600

x(cm)

-200

-150

-100 -50 0 50 100 150 200 Btot<0.0800 T, y=0.0 cm Btot(T)