Radius (cm)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Geometrical Acceptance Loss (%)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Close-packed geometry Paired layer

Layer radius (cm)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Paired tube radius (cm)

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95