Position (m) -2 10^{-1}10 1

Temperature (K)

1

10

210

310

Pv=2.4e+08 W/m3 Pv=4.8e+08 W/m3 Pv=1.2e+08 W/m3

-K^3

Cooling=5.6e+06 W/m =0.025 m σ k=250 W/m-K Bath=4.2 K