Dark Current Array (MHz)

0 50 100 150 200

PDE

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

0.4_{A35H, Getter 2}

A35H, Getter 1 A36H, No Getter A20H, Getter 2 A20H, Getter 1 A20H, No Getter SSPM-0606BC4-PCB

T = 10 deg C

kpde=-0.0750 kdr=0.0570