Over-voltage (V)

0 1 2 3 4 5

PDE (%)

0

5

10

15

20

25

30 Lightfoot 460 nm SensL 1mm

a=-16.95 b=30.92 c=-9.21 d=1.04