Angle of charged tracks w.r.t normal of FDC package (degrees)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400 FDC 1 FDC 2 FDC 3 FDC 4

Angle of charged tracks w.r.t normal of FDC packages with <10 hits in CDC