R2083M-2(-2800V).vs.SiPM3-5(+68.83 V).470nm-LED. Run0932 at 3330000 Hz.

QDC/ch σ/ch.

4

5

6

7

900 1000