X (cm)

30 32 34 36 38 40 incident / E reconstructed E

0.96

0.98

1

1.02

1.04

4 PbWO Lead Glass